PALOTEKNINEn SELVITYS
(Ympäristöministeriön asetus 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta)

**Rakennuspaikka (kiinteistötunnus, osoite): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.**

**Rakentamislupaa haettaessa on suunnitelmissa esitettävä seuraavat rakennuksen paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat:**

**1.** Rakennuksen paloluokka (4 §) [ ]  P0 [ ]  P1 [ ]  P2 [ ]  P3
**2.** Rakennuksen kerrosala Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. m2**3.** Rakennuksen henkilömäärä (8 §) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
**4.** Rakennuksen käyttötarkoitus (5 §): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
 Käyttötarkoituksen tarkennus (tuotantorakennukset ja varastot):
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
**5.** Kerrosluku (8 §), maanpäällä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. kerrosta, [ ]  kellarikerros
[ ]  käyttöullakko
**6.** Rakennuksen palotekninen korkeus (8 §) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. metriä
**7.** Palovaarallisuusluokka[ ]  PVL 1 [ ]  PVL 2
**8.** Oletettuun palonkehitykseen perustuvaa suunnittelua (paloluokka P0) käytettäessä on esitettävä Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 esitetyt selvitykset.
**9.**  [ ]  Rakennuksessa ei ole poikkeuksia säädöksistä tai ohjeista. **10.** [ ]  Poikkeukset perusteluineen erillisenä selvityksenä, liitteitä yhteensä Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. kpl.
**11**. Rakennukseen tulee seuraavat paloturvallisuutta parantavat ratkaisut:

[ ]  Palovaroittimet (sähköverkko) [ ]  Savunpoisto [ ]  Pelastustiet

[ ]  Palovaroitinjärjestelmä [ ]  Poistumiskilvet [ ]  Käsisammuttimet (jälkivalaisevat)

[ ]  Paloilmoitin [ ]  Poistumisopasteet [ ] Pikapalopostit

[ ]  Sammutuslaitteisto [ ]  Poistumisreittien [ ]  Kuivanousut
 valaistus

[ ]  Sammutusreitti kellariin [ ]  Turvallisuusselvitys [ ]

**Pääpiirustuksissa tai muissa lupa-asiakirjoissa esitetään seuraavat palotekniset ratkaisut:**

**12.** Palo-osastojen rajat ja pinta-alat (esitetään kolmoispistekatkoviivalla)
**13.** Osastoivien ja kantavien rakenteiden paloluokat
**14.** Palokuormat, tilojen käyttötarkoitukset ja muista poikkeavat palovaarallisuusluokat palo-osastoittain

**15.** Pintakerrosluokkien merkinnät (sisäpuoliset, ulkopuoliset sekä katteet)
**16.** Ullakon osastointi, pääsy ullakolle ja vesikatolle
**17.** Poistumisalueet henkilömäärineen, uloskäytävät leveyksineen, kulkureittien pituudet pohjapiirrokseen sekä pelastustiet ja sammutusreitit asemapiirrokseen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennös (rakennussuunnittelija)